##  ПРОТОКОЛ №

 **испытания контрольного кабеля**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г.

**Где: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* 1. Произведен внешний осмотр кабельной линии, замечаний нет. Бирка на конце КЛ в удовлетворительном состоянии.
	2. Измерение сопротивления изоляции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| трасса | Сечение,мм2 | Длина, м | муфты | марка | причина испытания:профилактика, перед монтажом, после монтажа |
| столб. | соед. | вором. |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид тока | накал В | испытат. напряж. кВ | утечка | продолж. испытан. минут | мин. сопрот. изоляц.МОм | Емкость, мФ |
| пост. |  |  |  |  |  |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**:

На момент проверки параметры измерений соответствует / не соответствует требованиям (ненужное зачеркнуть)

 ПТЭЭП (п. 2.4.28). Кабель годен / не годен к дальнейшей эксплуатации.

  (ненужное зачеркнуть)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИБОРЫ | № п/п | Наименование прибора | Тип | № прибора | Класс точности | Дата след. поверки | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 Испытание производили: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Начальник электролаборатории: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /

 *(Подпись)*

 Инженер-электрик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /

 *(Подпись)*