Перечень элементов блока управления АИД-70

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| С1-С3 | Конденсатор К73-17-630В-0,47мкФ±10% | 3 |  |
| С4-С11 | Конденсатор К73-17-630В-0,01мкФ±10% | 8 |  |
| FU1, FU2 | Держатель предохранителя ДВП4-3 с плавкой вставкой ВП-30-10А | 2 |  |
| FU3, FU4 | Держатель предохранителя ДП3-2 с плавкой вставкой ВП-20-1А | 2 |  |
| Н1 | Лампа неоновая 220В, красная | 1 |  |
| Н2 | Лампа неоновая 220В, зеленая | 1 |  |
| К1, К2 | Пускатель RG25-1022-28-3230 | 2 | Импортный |
| К3, К5 | Реле R4-2014-25-5230 | 2 | Импортное |
| К4 | Реле TRU-48VDC-FB-C1 | 1 | Импортное |
| РА1 | Микроамперметр М4204, 50 мкА, кл. 1,5 | 1 | Шкала 1 /15 мА |
| PV1 | Микроамперметр М4204, 50 мкА, кл. 1,5 | 1 | Шкала 70/50 кВ |
| R1 | СП5-2В-47кОм ±10% | 1 | Подстроечный |
| R2 | МТЕ-0,25-56кОм ±10% | 1 |  |
| R3, R5, R7 | СП5-2В-1кОм ±5% | 3 | Подстроечный |
| R4, R6 | СП5-2В-2,2кОм ± 10% | 2 | Подстроечный |
| R8, R9 | СП5-2В-100Ом ± 10% | 2 | Подстроечный |
| R10 | МТЕ-0,25-10,4Ом ±10% | 1 |  |
| S1A, S1B  S1С, S1D | Переключатель с вынимающимся ключом XB2-  BG33 | 1 | Импортный |
| SB1 | Кнопка блокировочная KW3-02 | 1 | Импортный |
| SB2 | Кнопка КМЕ4120УЗ | 1 |  |
| SB3 | Кнопка AELA-22 | 1 |  |
| S3 | Тумблер МТ-1 | 1 |  |
| SB4 | Кнопка КME4120УЗ | 1 |  |
| ТV1 | Автотрансформатор регулировочный ЛАТР-1М | 1 | 0-250В, 9А |
| ТV2 | Трансформатор BV EI 306 2079 (18B) | 1 | Импортный |
| VD1 | Диод 1N4007 | 1 | 1000B, 1A |
| VD2, VD3 | Мост диодный DB157 | 2 | 1500B, 1A |
| Х1 | Колодка разьем ШР20П3НШ7 (Вилка) | 1 |  |
| Х2 | Колодка ШР20П4НШ8 (Вилка) | 1 |  |
| Х3 | Колодка ШР20П5НГ10 (Розетка) | 1 |  |
| Х6 | Клемма приборная КП-1б | 1 |  |

Начальник электролаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_