Перечень элементов блока управления АИД-70

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозн. | Наименование  | Кол.  | Примечание  |
| С1-С3 | Конденсатор К73-17-630В-0,47мкФ±10%  | 3  |   |
| С4-С11 | Конденсатор К73-17-630В-0,01мкФ±10%  | 8  |   |
| FU1, FU2 | Держатель предохранителя ДВП4-3 с плавкой вставкой ВП-30-10А  | 2  |   |
| FU3, FU4 | Держатель предохранителя ДП3-2 с плавкой вставкой ВП-20-1А  | 2  |   |
| Н1 | Лампа неоновая 220В, красная  | 1  |   |
| Н2 | Лампа неоновая 220В, зеленая  | 1  |   |
| К1, К2 | Пускатель RG25-1022-28-3230  | 2  | Импортный  |
| К3, К5 | Реле R4-2014-25-5230  | 2  | Импортное  |
| К4 | Реле TRU-48VDC-FB-C1  | 1  | Импортное  |
| РА1 | Микроамперметр М4204, 50 мкА, кл. 1,5  | 1  | Шкала 1 /15 мА  |
| PV1 | Микроамперметр М4204, 50 мкА, кл. 1,5  | 1  | Шкала 70/50 кВ  |
| R1 | СП5-2В-47кОм ±10%  | 1  | Подстроечный  |
| R2 | МТЕ-0,25-56кОм ±10%  | 1  |   |
| R3, R5, R7 | СП5-2В-1кОм ±5%  | 3  | Подстроечный  |
| R4, R6 | СП5-2В-2,2кОм ± 10%  | 2  | Подстроечный  |
| R8, R9 | СП5-2В-100Ом ± 10%  | 2  | Подстроечный  |
| R10 | МТЕ-0,25-10,4Ом ±10%  | 1  |   |
| S1A, S1BS1С, S1D | Переключатель с вынимающимся ключом XB2-BG33  | 1  | Импортный  |
| SB1 | Кнопка блокировочная KW3-02  | 1  | Импортный  |
| SB2 | Кнопка КМЕ4120УЗ  | 1  |   |
| SB3 | Кнопка AELA-22  | 1  |   |
| S3 | Тумблер МТ-1  | 1  |   |
| SB4 | Кнопка КME4120УЗ  | 1  |   |
| ТV1 | Автотрансформатор регулировочный ЛАТР-1М  | 1  | 0-250В, 9А  |
| ТV2 | Трансформатор BV EI 306 2079 (18B)  | 1  | Импортный  |
| VD1 | Диод 1N4007  | 1  | 1000B, 1A  |
| VD2, VD3 | Мост диодный DB157  | 2  | 1500B, 1A  |
| Х1 | Колодка разьем ШР20П3НШ7 (Вилка)  | 1  |   |
| Х2 | Колодка ШР20П4НШ8 (Вилка)  | 1  |   |
| Х3 | Колодка ШР20П5НГ10 (Розетка)  | 1  |   |
|  Х6 |  Клемма приборная КП-1б  | 1  |   |

Начальник электролаборатории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_