«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

« » 20 г.

**Комплект средств защиты и плакатов по безопасности электролаборатории**

(наименование организации)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование средств защиты и плакатов по безопасности (наименование и тип согласно паспорту завода-изготовителя) | Ед. изм. | Кол-во  норм. | Дата последнего испытания,  № протокола |
| Факт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выше 1000В | | | | |
|  | Указатель напряжения 6 – 10 кВ | шт. | 1 |  |
| 1 |
|  | Диэлектрические перчатки | пара | 2 |  |
| 2 |
|  | Диэлектрические боты | пара | 1 |  |
| 1 |
|  | Изолирующие штанги | шт. | 1 |  |
| 1 |
|  | Переносные заземления | шт. | 2 |  |
| 2 |
|  | Переносные плакаты:  «ЗАЗЕМЛЕНО»  «НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ»  «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ»  «СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ!»  «НЕ ВЛЕЗАЙ УБЪЕТ»  «ИСПЫТАНИЯ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» | шт. | 3/3  2/2  3/3  4/4  1/1  3/3 |  |
|  | Диэлектрический ковер | шт. | 1 |  |
| 1 |
|  | Защитные каски | шт. | 2 |  |
| 2 |
| До 1000В | | | | |
| 9. | Переносные заземления | шт. | 2 |  |
| 2 |
| 10. | Изолирующие штанги | шт. | 1 |  |
| 1 |
| 11. | Указатель напряжения | шт. | 2 |  |
| 2 |
| 12. | Инструмент с изолированными рукоятками | шт. | 8 |  |
| 8 |

Начальник электролаборатории